**REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE TESTES**

STP\_22.1 – 26/07/18

- Adição de controle da taxa de amostragem na aba principal (geração do sinal);

- Adição de controle para diretório/nome do arquivo texto na aba principal (para o registro de dados);

- Adicionado botão que corrige magnitude para valores RMS (gráfico de magnitude);

- Adicionado indicadores de dados recebidos pela serial (aba communication);

- Excluído testes dinâmicos que não funcionam;

- Acionado laço que calcula erros de medida;

- Ajuste automático de step time para 5 segundos nos testes de modulação;

- Ajuste automático para frequência inicial de 45 Hz e final de 55 Hz no teste de rampa em frequência;